.version 6.5
.target sm_32
.address_size 64

.visible .entry add_non_coherent(
	.param .u64 input,
	.param .u64 output
)
{
	.reg .u64 	        in_addr;
    .reg .u64 	        out_addr;
    .reg .u64 	        temp;
    .reg .u64 	        temp2;

	ld.param.u64 	    in_addr, [input];
    ld.param.u64 	    out_addr, [output];

    ld.global.nc.u64    temp, [in_addr];
	add.u64		        temp2, temp, 1;
    st.global.u64       [out_addr], temp2;
	ret;
}
