.version 6.5
.target sm_30
.address_size 64

.visible .entry mul24_hi_s32(
	.param .s64 input,
	.param .s64 output
)
{
	.reg .s64 	    in_addr;
    .reg .s64 	    out_addr;
    .reg .s32 	    temp;
    .reg .s32 	    temp2;
    .reg .s32       temp3;

	ld.param.s64 	in_addr, [input];
    ld.param.s64 	out_addr, [output];

    ld.s32          temp, [in_addr];
    neg.s32         temp2, temp;
	mul24.hi.s32		temp3, temp2, temp;
    st.s32          [out_addr], temp3;
	ret;
}
