.version 6.5
.target sm_60
.address_size 64

.visible .entry vector4(
    .param .u64 input_p,
    .param .u64 output_p
)
{
    .reg .u64       in_addr;
    .reg .u64       out_addr;
    .reg .v4 .u32   temp;
    .reg .u32       temp_scalar;

    ld.param.u64    in_addr, [input_p];
    ld.param.u64    out_addr, [output_p];

    ld.v4.u32     temp, [in_addr];
    mov.b32       temp_scalar, temp.w;
    st.u32     [out_addr], temp_scalar;
    ret;
}