.version 6.5
.target sm_30
.address_size 64

.visible .entry cvt_s16_s8(
	.param .u64 input,
	.param .u64 output
)
{
	.reg .u64 	    in_addr;
    .reg .u64 	    out_addr;
    .reg .b32 	    temp_16;
    .reg .b32 	    temp_8;

	// inline asm
	/*ptx_texBake_end*/
	// inline asm

	ld.param.u64 	in_addr, [input];
    ld.param.u64 	out_addr, [output];

    ld.global.b32    temp_8, [in_addr];
	cvt.s16.s8      temp_16, temp_8;
    st.b32          [out_addr], temp_16;
	ret;
}
